

**Notas:**

1. Distância do condutor à rodovia conforme NBR-5422 e orientações contidas neste critério;
2. A flecha máxima do condutor foi calculada com uma elevação de temperatura de 5ºC para compensar a fluência;
3. Tração de EDS é a tração de máxima duração no decorrer da vida útil das LDAT’s, sendo a tração escolhida para efetuar lançamento a uma temperatura de 25ºC;
4. Estruturas de ancoragem dimensionadas para tração de máxima carga.