Diagrama, Desenho técnico

Descrição gerada automaticamente

**Notas:**

1. Estas distâncias são validas para tensões até 69kV.Caso a tensão seja acima desse valor ou a altitude esteja acima de 1000 metros, estes valores devem ser corrigidos conforme NBR 5422.
2. A distância indicada deve considerar o balanço dos condutores em função do vento.