Diagrama

Descrição gerada automaticamente

**Notas:**

1. Dar 5 (cinco) voltas apertadas em torno do arame da cerca;
2. Dimensões em metros, exceto onde indicado.